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	№ п/п
	Перечень основных разделов и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание на выполнение работ
	Договор № ____ от _______ 2019 г. между ООО «Хевел» и __________ (далее - Договор, Договор проектирования).

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск.

	1.3
	Наименование организации Исполнителя
	

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта 
	Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Специализация предприятия
	Производственная деятельность.

	1.6
	Режим работы предприятия
	Круглосуточный.

	1.7
	Наименование Объекта
	Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Хевел»

	1.8
	Исходно-разрешительная документация на выполнение работ
	Предоставляется Заказчиком

	1.9
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование:

Проект на АИИС КУЭ в объеме, с полными и детально разработанными решениями, необходимыми для ведения работ.

	1.10
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика.

	1.11
	Стоимость 
	Стоимость выполнения работ определяется на основании разработанной документации после согласования сметы с Заказчиком в соответствии с требованиями Приложения №2 к Техническому заданию и не может быть более стоимости в коммерческом предложении на выполнение работ.

	2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

	2.1
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование:

Документация в объеме, с полными и детально разработанными решениями, необходимыми для ведения работ.

	2.2
	Требования к составу Проектной документации
	Разработка техно-рабочего проекта на создание АИИС КУЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами:

Приложения № 11.1, 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, иных нормативных документов, предъявляющих требования к АИИС КУЭ

ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.201 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. 

ГОСТ 2.105 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 34.603 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

ГОСТ 34.601 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания.

ГОСТ 12.2.007 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Требования безопасности.

ГОСТ Р 50739 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

ГОСТ Р 51275 Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения.

ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

РД 153-34.0-11.209-99 Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности

ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

МИ 2168-91 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерительные информационные. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов.



	2.3
	Требования к оформлению и составу документации и демонстрационных материалов
	- Разработка технической документации на ИИК, ИВКЭ, ИВК

Пояснительная записка

Описание автоматизированных функций

Описание постановок задач

Описание информационного обеспечения

Описание комплекса технических средств

Программное обеспечение

Описание организационной структуры

Метрологическое обеспечение

Проектная оценка надежности

- Разработка рабочих чертежей на создание АИИС КУЭ

- Разработка комплекта эксплуатационной документации АИИС КУЭ в составе: 

Перечень входных данных, Перечень выходных данных, Технологическая инструкция, Руководство пользователя. Общие положения, Руководство пользователя. ПО, Инструкция по формированию и ведению базы данных, Паспорт-формуляр


	3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СМР и ПНР

	3.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	1. быть правомочным заключать договора;

2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

3. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

5. не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

6. отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

7. иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

8. обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ).

9. работы выполнять по «проекту АИИС КУЭ».

10. подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

	3.2
	Условия выполнения работ.
	- Организация работ предусматривает оформление всех разрешительных документов, предусмотренных процедурными документами предприятия (наряд-допуск на выполнение всех работ, прохождение вводного инструктажа (ТБ), документы пропускного режима).

- В местах проведения работ в течении рабочей смены необходимо постоянно поддерживать чистоту силами и средствами Исполнителя.

- Исполнитель производит работы с использованием собственных материалов, инструментов, механизмов, средств подмащивания, локального освещения, и т.д. 

- Работы проводятся на территории действующего предприятия.

- Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами Исполнителя.

- Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории Завода осуществляется за счет Исполнителя.

- В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. 

- При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы Исполнителя.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается с последующей почасовой оплатой.

- исполнитель обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

- Исполнитель обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 503(пятьсот три) рубля 84 копеек, в т.ч. НДС (20% 83,97 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.

- Исполнитель обязуется сформировать приемо-сдаточную (исполнительную) документацию на бумажном носителе, и в последующем передать один комплект на бумажном носителе и в электронном формате PDF. 

	3.3
	Минимальный объем СМР и ПНР
	Монтажные работы (включая накладные и командировочные расходы) в составе:

- монтажные работы по замене счетчиков электроэнергии;

- монтажные работы по сбору и установке шкафа связи;

- монтажные работы по сбору и установке на объекте ЦСОИ;

- прокладка цепей питания и интерфейсных цепей.

Пусконаладочные работы (включая накладные и командировочные расходы) в составе:

- наладочные работы по вводу в эксплуатацию счетчиков электроэнергии (настройка программным обеспечением конфигурирования счетчика, снятие векторных диаграмм);

- настройка функционирования каналов связи на объектах автоматизации, а также сервере баз данных;

- настройка в специализированном программном обеспечении АИИС КУЭ функций сбора данных со счетчиков электроэнергии, цикличности сбора, измерения и коррекции времени

	3.4
	Требования к системе
	- Серверное оборудование будет закупаться за счёт Заказчика и должно быть установлено на территории Заказчика.

- Узлы учета должны быть в собственности ООО «Хевел».

- При анализе возможности установки узлов учета на ячейках 102 и 202 подстанции ПС 35/10кВ Заказчика выявлено, что измерительные трансформаторы тока не входят в реестр утверждённых типов средств измерений. 

	4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СМР и ПНР

	4.1
	Требования к Договору
	1. Участник конкурса направляя КП соглашается с положениями, указанными в Проектах договоров, указанных в приложениях
2. В случае необходимости внесения изменения, участник конкурса в приложенном КП указывает свои правки к Договору. Данные правки считаются принятыми только по обоюдному соглашению сторон. В противном случае Заказчик имеет право требовать соблюдение пунктов, указанных в приложениях.

	5. ПРИЛОЖЕНИЯ

	5.1
	Приложение 1
	Список точек учета электроэнергии

	5.2
	Приложение 2
	Требования к составлению и оформлению сметной документации

	5.3
	Приложение 3
	Проект договора на создание системы

	5.4
	Приложение 4
	Проект договора электроснабжения


СОГЛАСОВАНО:
	ООО «Хевел»

	

	

	


Приложение № 2 к техническому заданию
Требования к составлению и оформлению сметной документации 
Общие требования и разъяснения:

1. На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения по запросу направляют сметы для проверки заказчику; 

2. Сметный расчет должен быть составлен в точном соответствии с ведомостью работ представленной в ТЗ (приложение №4). В случае необходимости внесения дополнительных позиций или изменения объёмов в смете сверх указанных в ведомости работ (выявленных, например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или рассмотрения проектной документации) в обязательном порядке указывать данные позиции и обосновать их внесение в смету.

3. В случае отсутствия в сметах коэффициентов, учитывающих условия труда (стеснённость), в последующем, при формировании стоимости договора будет принят Ваш вариант смет и изменений или дополнений в части применения повышающих коэффициентов не будет; 

4.  Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных будет выше, чем в утверждённых сметах;

5. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и дополнительно приниматься не будут;

6. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не будут.

7. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной документации.  

8. В последующем, подписание актов КС-2 будет основываться на соответствии утверждённым сметам и повышающие коэффициенты на стеснённость также применяться не должны.

Порядок составления сметной документации

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.
· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ. Индексы пересчета сметной стоимости, закреплённые в Локальных сметных расчётах, при приёмке Актов выполненных работ по форме КС-2 изменению не подлежат.

	3
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы;

Поправочные коэффициенты
	· При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

· Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

· Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004  должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

· Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ).

	4
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками
	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой
· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	5
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	6
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Зимние удорожания
	· Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

	8
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	9
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	10
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	11
	Другие средства
	· Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением.


_____________________ Заказчик

                    _________________ Исполнитель
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